Профессия **Швея**

Предмет **Основы оборудования с правилами охраны труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тема 2**  **Процесс**  **образования**  **челночного стежка** | 3 | Порядок и правила заправки верхней и нижней  ниток | *31.01* |

**Выполненные задания отправлять на электронный адрес: vik.caverzina2017@yandex.ru**

**31. 01. 2022г.**

**Тема: Порядок и правила заправки верхней и нижней ниток**

**Литература**

А.С. Ермаков «Оборудование швейных предприятий §3.6.1

**Выполненное задание сдать на проверку 02. 02. 2022 г.**


**Инструкция по выполнению**

*На оценку «3» выполнить задание 1*

**Задание 1** изучить теоретический материал,записать конспект в тетрадь



*Заправка верхней нити машины 97-А класса*

* *Бабина с нитками надевается на стержень стойки;*
* *Верхнюю нитку с бобины или катушки заправляют в отверстия нитенаправителя 1 на рукаве машины;*
* *Затем нитку заводят в щель фронтовой доски, выводят нитку из щели через отверстие 2;*
* *Обводят между шайбами 3 регулятора натяжения верхней нити;*
* *Заводят за крючок пружины, заводят снизу вверх за нитенаправительный стержень 4;*
* *Обводят между фронтовой доской и кольцом и накидывают на кулачок 8 нитепритягивателя;*
* *Далее нитку проводят вниз между кольцом и фронтовой доской;*
* *Заводят за нитепритягиватель 7 на фронтовой доске и следом в проволочный нитепритягиватель 6 на игловодителе;*
* *Слева направо вводят в ушко иглы 5;*
* *Конец нитки оставляют длиной 7-10 см.*



*На оценку «4» дополнительно к заданию 1*

**Задание 2:** *записать номера соответствующие названиям*

*На оценку «5» дополнительно к заданию 1,2*

# Задание 3: определить последовательность заправки верхней нити (записать последовательность буквенными выражениями)

# 